Причины аппаратных и программных сбоев при обновлении ядра и ПО камеры
	
	Процесс обновления ядра или программного обеспечения камеры чувствителен к техническим и процедурным нарушениям. Любое отклонение от требований может привести к прерыванию обновления, повреждению прошивки и потере работоспособности устройства.

	Технические причины сбоев:

1.	Ненадежное соединение RJ45 — люфт, окисление контактов или неполное вхождение разъема в гнездо могут вызвать разрыв соединения во время передачи данных.
2.	Поврежденный сетевой кабель — обрыв, замыкание или нарушение целостности витой пары приводят к искажению или потере пакетов, что нарушает контрольную сумму загружаемого образа.
3.	Недостаточное или нестабильное питание — просадка напряжения или недостаточная мощность источника питания в момент записи в энергонезависимую память вызывает аппаратный сбой.
4.	Сетевые аномалии — высокая задержка, потеря пакетов, коллизии или перегрузка канала нарушают последовательность и целостность передаваемых данных.

	Кроме того, возможны и другие причины сбоя, не связанные напрямую с инфраструктурой:

1.	Некорректный образ прошивки — использование неофициальной, модифицированной или повреждённой версии ПО.
2.	Прерывание со стороны пользователя — принудительная перезагрузка, отключение питания или закрытие сеанса обновления до завершения процедуры.
3.	Перегрев устройства — длительное обновление в условиях повышенной температуры может вызвать срабатывание защиты или ошибки контроллера памяти.
4.	Износ памяти устройства — исчерпание ресурса циклов записи NAND/NOR-памяти (особенно в старых экземплярах) может привести к невозможности корректной записи нового образа.
	
	Любой из этих факторов способен нарушить процесс обновления и привести к неработоспособности устройства. 

	Ключевые требования:
1.	Целостность имён файлов прошивки
Изменение имён файлов прошивки — включая добавление символов, букв, цифр или пробелов — запрещено. Примеры корректных имен:
•	rootfs.squashfs.gk7205v200.signed
•	uImage
	Любое отклонение (например, rootfs.squashfs.gk7205v200.signed (1) или uImage_1) нарушает процедуру проверки и может привести к отказу загрузки или повреждению системы.
2.	Запрет на взаимодействие во время обновления
В течение всего процесса обновления не допускается изменение настроек, перезагрузка, отключение питания или выполнение любых других операций с Блоком вызова. Это включает доступ через WEB-интерфейс, API или физические манипуляции.
3.	Последовательность обновления
При необходимости обновления как ядра, так и файловой системы:
•	Сначала выполняется обновление образа ядра (kernel);
•	Только после успешного завершения — обновление корневой файловой системы (rootfs).
	Нарушение порядка может привести к несовместимости компонентов и 	неработоспособности устройства.
4.	Подтверждение успешного обновления ядра
Перед началом загрузки rootfs необходимо убедиться, что:
•	Блок вызова функционирует стабильно (без самопроизвольных перезагрузок);
•	В интерфейсе устройства, в разделе Прошивка → Версия → Ядро, отображается новая версия прошивки.
Только при соблюдении этих условий допускается переход к следующему этапу.
5.	Обязательный сброс после обновления
После загрузки новых образов обязательно выполните сброс прошивки:
Настройки → Сброс → Сброс прошивки (см. Рисунок 9).
Это предотвращает конфликты между старыми параметрами конфигурации и новой версией ПО.
При необходимости также выполните сброс настроек видео, особенно если обновление затрагивает видеокодеки или параметры потоковой передачи.
	
	Рекомендации:
•	используйте исправный кабель и надежные разъемы;
•	обеспечьте стабильное питание с запасом по мощности;
•	проверьте качество сетевого соединения;
•	применяйте только официальные образы с измененными именами файлов;
•	исключите любое вмешательство до полного завершения обновления;
•	строго соблюдайте последовательность этапов и подтверждайте их успешность;
•	выполните обязательный сброс конфигурации после завершения.

	Соблюдение этих условий минимизирует риски и гарантирует корректную работу устройства после обновления.

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение требований и рекомендаций при обновлении ядра и ПО камеры, повлекшее выход устройства из строя или нарушение его работоспособности, не является гарантийным случаем.