- добавлена функция system_interface_handset_open и событие по открытию двери с кнопки трубки домофона. Добавил доп символы в шрифты для киргиз., татар., башкир. алфавитов ӘәӨөҮүҒғҠҡҢңҺһҘҙҪҫҖҗ, поправлены звуки открытия при snd_id = 0 (без воспроизведения файла), поправлен сброс в режиме sip_only

- исправлено залипание btn_freeze в режиме дверь всегда открыта при отключении тревоги, в фун. system_control_init() вкл. system_set_vlu(ENABLE) для домофонов ELTIS

- добавлена команда GET_FS_INFO вывода информации о файловой системе, вывод состояния реле (REL1_STATE_ON, REL1_STATE_OFF), исправлена ошибка system_check_open2, мелкие правки

- сделана линейная регулировка и ночной режим громкости SYS_VOL, исправлен вывод на экран сообщения о включенном режиме ALWAYS_OPEN для замков 1 и 2, исправ. откл. PAN_SPK в режиме вызова с калитки в system_play_bell, добавлено автоотключение пищалки при открытии по длительности звукового файла

- правки для ТOP5, поддержка MIFARE_PLUS_SL3, добавил дефайн для вкл. MIFARE_SL3 для теста, добавлен вывод ошибки ключа при ошибке обнаружения, добавлена проверка, что время открытия двери больше или равно времени ролика

- правки для ТOP5, поправлена логика считывателя, доработана поддержка MIFARE_PLUS_SL3, убран вывод ошибки обнаружения ключа, добавлена громкость разговора ночью spk_vol_night, полностью убран звук открытия двери 2 в режиме 0, поправил таймаут опроса ключа, добавлено управление на SEL0 видеокоммутатором домофона MKV-KVP Метаком

- полностью переработан механизм бэкапа конфигов, добавлен механизм автоматической загрузки бекапов на ftp сервер 

- добавлен файрвол для sip звонков. По умолчанию 81.30.201.150:5401. Если указать неправильный IP или оставить файрвол не настроенным (пустым), не будут работать SIP  звонки 

- Добавлена возможность отключить пароль для RTSP 

- Добавлена возможность переключить API панель в MQTT режим. После переключения в режим MQTT панель будет работать как обычная MQTT панель, по всем ее правилам и возможностям 

- обновлён watchdog (большая стабильность)

- добавлен раздел перезагрузки по расписанию 

- добавлена настройка длинная выдержка, позволяющая сделать точную настройку видео в условиях низкой освещенности 

- используется третья версия механизма авто обновления прошивок в которой каждая прошивка храниться в своей ветке 

- добавлен swager в камерное API 

- добавлен механизм написать разработчикам

- Добавлен механизм отображения оналайн документации в вебе панели (будет появляться по мере наполнения базы данных)

- Добавлены шаблоны локализации (rus и eng)

- Добавлена возможность загрузки новых звуков открытия 

- Изменен механизм работы с группами ключей. Теперь группы нужно создать и настроить. Для каждой группы можно настроить звук открытия (например сделать отдельный звук открытия для должников, или для кодов доступа) 

- Добавлен звук открытия на группу ключей, поле квартира должно быть заполнено.

- Добавлено возможность управлять звуком открытия по кнопке выхода