- MAC вместо IP в поле Hostname в zabbix_agentd.conf
- возможность задавать, какое поле в заголовке SIP определяет номер квартиры при звонке с калитки
- API: журналирование запросов
- API: версия RFID-считываетеля в /status
- API: Поддержка ключей 7 байт (в вебе добавлен переключатель)
- Обновление стримера: rtsp поддержка планшетов Akuvox 313V2
- Обновлен baresip
- Обновлен агент до 1.3.1
- autoupdate: добавлены "каналы", можно задавать активный канал в autoupdate.conf
- API: фикс кнопки скачать логи
- API: в intercom-settings-conf.cgi SELECT считается числовым, если у всех option значения - числа сделано это для того чтоб не плодить названия блоков при их добавлении в констатную переменну
- API: в разделе автобновления кнопка для включения заменена на выпадающий список
- API: в разделе домофон/квартиры добавлен SIP 2, добавлен пересчет количество чисел для SIP по заданному значению
- API: в intercom-settings-conf.cgi SELECT считается числовым, если у всех option значения - числа. 
- API: новый интерфес диагностики
- API: speaker_night (громкость динамика SIP)
- Добавлен мониторинг процесса uicl через Watchdog
- web:Ручной режим времени
- web: Исправлено отображение названия устройства вместо семейства процессоров
- web: При сохранении настроек маджестика теперь отображается статус применения
- web, http-api, autoupdate: Добавлена проверка ссылки и возможность немедленного автообновления
- web: визуальный редактор ROI
сделано это для того чтоб не плодить названия блоков при их добавлении в констатную переменную
- onvif: поддержка broadcast сообщений
- uicl и mcu обновлены до 0.6.15 и 0.1.15
- baresip: отправляет больше информации в uicl для работы новых схем звонков с калитки, где номер квартиры может быть в других полях заголовка SIP.
- поправлено player.c - убраны щелчки при воспроизведении, поправлено включение реле в режиме дверей open_always = 1
- добавлен пароль rfid_sl3_pass в код и в config.json, усиление rfid антенны - по умолчанию
- поправлено system_play_btn_beep - учет переполнения времени пищалки, изменения времени открытия по времени ролика, поправлен system_lock_ovc_manage для Т5, добавлен возможность вызова на функциональные кнопки (SOS, KONS, FRSI) через префикс в режиме калитки, 7 байт ключ RFID
- SIP: для входящего звонка не проверять совпадение хоста в поле From: или To: с хостом аккаунта
- возможность задавать, какое поле в заголовке SIP 
- возможность параллельного вызова на второй номер

- исправление SIP_OFF при поднятии аналоговой трубки, когда вызов и в аналог, и в SIP
- SIP: возможность параллельного вызова на второй номер
- таймаут открытия калитки, если нет ответа по SIP, увеличен до 5 сек